# Схемы оценки (подтверждения) соответствия продукции

# требованиям ТР ТС 018/2011

| Номер схемы | Элементы схемы |
| --- | --- |
| подача заявки заявителем, рассмотре-ние и принятие решения | отбор | Исследова-ние (испытание) типа | испытания образца продукции | исследование проекта продукции | анализ состояния производ-ства | сертификация системы менеджмента | анализ и принятие решения | инспекционный контроль |
| Испыта-ния образцов продук-ции | и (или) анализ состоя-ния производства | Конт-роль сис-темы менеджмента |
| Для продукции, требования к которой установлены техническими регламентами Союза |
| 1С | ✔ | ✔ | ➖ | ✔ | ➖ | ✔ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ➖ |
| 2С | ✔ | ✔ | ➖ | ✔ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ➖ | ✔ |
| 3С | ✔ | ✔ | ➖ | ✔ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ➖ |
| 9С | ✔ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ➖ |
| 10С | ✔ | ➖ | ➖ | ✔ | ➖ | ✔ | ➖ | ✔ | ➖ |
| 11С | ✔ | ➖ | ➖ | ✔ | ➖ | ➖ | ➖ | ✔ | ✔ | ✔ | ➖ |

Описание схем сертификации:

- для выпускаемой серийно продукции, качество которых зависит от показателей безопасности, применяется схема 1с;

- для выпускаемой серийно продукции, изготовитель которой заявляет о сертификации системы менеджмента, применяется схема 2с (ТР ТС 018/2011);

- для партий продукции применяется схема 3с (может применяться и для единичных изделий ТР ТС 018/2011);

- для партии продукции ограниченного объема применяется схема 9с (поставляемой от иностранного изготовителя - ТР ТС 018/2011);

- для серийно выпускаемой продукции, когда орган по сертификации не располагает в достаточной степени достоверной информацией о возможности изготовителя в течение срока действия сертификата соответствия, обеспечить постоянство выпуска продукции с уровнем показателей, подтвержденных при испытаниях, применяется схема 10с (ТР ТС 018/2011);

- для серийно выпускаемой продукции, реальный объем выборки которой позволяет органу по сертификации в течение срока действия сертификата соответствия проводить объективную оценку возможности изготовителя обеспечить постоянство выпуска продукции с уровнем показателей, подтвержденных при сертификационных испытаниях, применяется схема 11с (ТР ТС 018/2011).

**Одобрение типа транспортного средства проводится в соответствии с разделом 5 ТР ТС 018/2011**

**Схемы проведения добровольной сертификации продукции в системы добровольной сертификации продукции «СЕРКОНС УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»**

**(СДС «СЕРКОНС УП»)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер схемы | Элемент схемы | Документ, подтверждающий соответствие |
| Исследования (испытания) и измерения | Оценка производства | Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией |
| 1с | Испытания образцов продукции | Анализ состояния производства | Посредством идентификации, испытаний образцов продукции и (или) анализа состояния производства | Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно |
| 2с | Испытания образцов продукции | Оценка системы менеджмента | Посредством идентификации, испытаний образцов продукции |
| 3с | Испытания образцов продукции | - | - | Сертификат соответствия на партию продукции |
| 4с | Испытания единичного изделия | - | - | Сертификат соответствия на единичное изделие |
| 5с | Исследование проекта продукции | Анализ состояния производства | Посредством идентификации, испытаний (измерений) образцов продукции и (или) анализа состояния производства | Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно |
| 6с | Исследование проекта продукции | Оценка системы менеджмента | Посредством идентификации, испытаний (измерений) образцов продукции | Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно |
| 7с | Исследование типа продукции | Анализ состояния производства | Испытания образцов продукции и (или) анализ состояния производства | Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно |
| 8с | Исследование типа продукции | Оценка системы менеджмента | Посредством идентификации, испытаний образцов продукции | Сертификат соответствия на продукцию, выпускаемую серийно |
| 9с | На основе анализа технической документации | - | - | Сертификат соответствия на единичное изделие |