	
	[bookmark: _Hlk241499117][bookmark: _GoBack]Описание схем сертификации
	
	

	Номер схемы
	Элементы схемы
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	* Особенности применения схем установлены конкретными Техническими регламентами





	Применяемые схемы сертификации

	ТР ТС 018/2011
	В качестве заявителя выступает изготовитель компонентов, поставляемых в качестве сменных (запасных) частей для транспортных средств, или действующий от его имени уполномоченный представитель. 
Разрешенные формы и схемы подтверждения соответствия в зависимости от типов компонентов предусмотрены приложением N 10 к ТР ТС 018/2011 (1с, 2с, 3с, 9с, 10с, 11с) и п. 97 ТР ТС 018/2011.
Указанный заявитель вправе выбрать любые формы и схему подтверждения соответствия из числа предусмотренных для конкретных компонентов в соответствии с приложением N 10 к ТР ТС 018/2011 или более сложные формы и схему для таких компонентов, чем предусмотрены указанным приложением (по согласованию с органом по сертификации).
Схемы 2с (*), 11с (*) ТР ТС 018/2011- означают, что сертификат соответствия выдается только на основании сообщения об официальном утверждении типа по Правилам ООН.
Схема п. 97 ТР ТС 018/2011 – схема применяется в отношении оригинальных компонентов, поставляемых в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного обслуживания транспортных средств, на основании положительных результатов одобрения типа транспортного средства (шасси). В случае прекращения выпуска транспортного средства и, соответственно, окончания срока действия одобрения типа транспортного средства может быть подана заявка на получение сертификата соответствия на компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей, со сроком действия, не превышающим четырех лет. Сертификат соответствия может быть оформлен в соответствии с уровнем требований, действовавших на момент окончания выпуска транспортного средства, при условии положительного результата анализа состояния процедур контроля изготовителем транспортного средства компонентов, на сертификацию которых подана заявка.



Орган по сертификации по письменному запросу Заявителя, предоставляет информацию (или ссылки) о правилах и процедурах оценивания, выдачи, продления, расширения или сужения области применения, приостановления действия, отмены или отказа в выдаче сертификата.
